**На русском:**

**ссылка справа:**

Культиватор KUHN Krause Landsaver 4810, Киев

**заголовок:**

Система внесения ЖКУ «Record» на культиваторе KUHN Krause Landsaver 4810

**заглавное фото:**

1602065199621

**краткое описание:**

Специалисты компании «Трак» установили систему «Record» для контроля и внесения жидких комплексных удобрений на культиваторе KUHN Krause Landsaver 4810 (7 рядов). Работу произвели в г. Киеве.

Подача жидких удобрений и поддержание нормы внесения осуществляется через управление электрическими насосами «Remco» (США). Производительность системы может составлять от 20 до 250 л/га. При использовании гидравлической помпы – до 350 л/га.

**фото с описанием:**

**1** Cистема внесения ЖКУ на кронштейне бака для передней навески трактора. Крепление бака разработано и произведено на мощностях ООО «Трак»  
1 1602065176950

**2** Секционные расходомеры для 7 рядов  
2 1602065279971

**3** 3-х секционный итальянский бак Verzellesi (объем 1100 л) со светодиодными фарами для работы в ночное время (мощность 29 W)  
3 1602065177026

**4** Устанавливаем GPS датчик скорости  
4 1602065236083

**5** Подводим пластиковые каналы внесения жидких удобрений  
5 1602065236029

**6** Подвод жидкости через нержавеющие трубки  
6 1602065235722

**7** Общий вид культиватора KUHN Krause Landsaver 4810  
7 1602065176851

**На украинском:**

**посилання праворуч:**

Культиватор KUHN Krause Landsaver 4810, Київ

**заголовок:**

Система внесення РКД «Record» на культиваторі KUHN Krause Landsaver 4810

**головне фото:**

1602065199621

**короткий опис:**

Фахівці компанії «Трак» встановили систему «Record» для контролю і внесення рідких комплексних добрив на культиваторі KUHN Krause Landsaver 4810 (7 рядів). Роботу виконали у м. Києві.

Подача рідких добрив і підтримання норми внесення здійснюється через управління електричними насосами «Remco» (США). Продуктивність системи може складати від 20 до 250 л/га. При використанні гідравлічної помпи – до 350 л/га.

**фото з описом:**

**1** Cистема внесення РКД на кронштейні бака для передньої навіски трактора. Кріплення бака розроблено і вироблено на потужностях ТОВ «Трак»

1 1602065176950

**2** Секційні витратоміри для 7 рядів

2 1602065279971

**3** 3-х секційний італійський бак Verzellesi (обсяг 1100 л) зі світлодіодними фарами для роботи в нічний час (потужність 29 W)

3 1602065177026

**4** Встановлюємо GPS датчик швидкості

4 1602065236083

**5** Підводимо пластикові канали внесення рідких добрив

5 1602065236029

**6** Підведення рідини через нержавіючі трубки

6 1602065235722

**7** Загальний вигляд культиватора KUHN Krause Landsaver 4810

7 1602065176851